

**ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА**

Памятка по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении

**Что делать в зоне лесного пожара:**

1)если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня; 2)выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; 3)бегите вдоль фронта огня;
4) не обгоняйте лесной пожар; 5) для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 6) дышите через мокрый платок или смоченную одежду;

если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

**Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:**

1)почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;

2)приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;

3)при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей;

4)сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;

5)небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;

6)не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

**В пожароопасный сезон в лесу недопустимо**:

1)пользоваться открытым огнем;

2)бросать горящие спички;

3)употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

4)оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

5)заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

6)оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

7)выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

8)разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

**Разведение костров допускается** на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра;

по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.